1. Menggambarkan tentang dasar proses tidak boleh dipahami bahwa proses anya diketahui bahan masuk dan bahan keluar saja tapi harus dipahami tentang mekanisme atau fenomena yang terjadi didalam alat sehingga kita dapat mengendalikan proses.

Deskripsi	Durasi	Visualisasi	
Memperlitkan gambar alat proses secara simultan tanpa menghilangkan gambar yang telah ditampilkan	3 detik
3 detik
3 detik
3 detik
3 detik	1.	Muncul gambar alat distilasi, dikuti dengan tulisan ’alat distilasi’
2.	Muncul gambar alat adsorpsi, diikuti dengan tulisan ’alat adsorpsi’
3.	Muncul gambar alat filtrasi, diikuti dengan tulisan ’alat filtrasi’
4.	Muncul gambar alat ekstraksi, diikuti dengan tulisan ’alat ekstraksi’
	
Mengetahui proses dalam alat		1.	Muncul skema gambar alat
2.	Muncul jalannya aliran bahan kedalam dan keluar alat, kemudian pada bagian alat diberi lingkaran kecil untuk menggambarkan proses lebih detil.
3.	Muncul skema lingkaran yang diperbesar yang menggambarkan proses lebih detil yang berisi skema bahan dan molekul pada bagian luar (larutan) 
4.	Kemudian perpindahan partikel dari larutan ke permukaan bahan
5.	Perpindahan partikel dari permukaan bahan kedalam pori melalui proses difusi
6.	partikel terikat pada permukaan bahan

Lihat file gambar dan power point: visualisasi

2. Menggambarkan prinsip kesetimbangan dalam alat
Deskripsi	Durasi	Visualisasi	
Memperlihatkan skema gambar alat 		1.	Muncul skema gambar alat 
2.	Muncul jalannya aliran bahan kedalam dan keluar alat 
3.	Muncul skema gambar alat yang dibagi menjadi 7 bagian, kemudian muncul tulisan ’secara imajiner alat dapat dibagi menjadi beberapa tingkat dimana setiap tingkat akan terjadi kesetimbangan’	
Memperlihatkan proses kesetimbangan dalam setiap tingkat		1.	Muncul skema gambar alat
2.	kemudian pada bagian alat diberi lingkaran kecil untuk menggambarkan proses lebih detil.
3.	Muncul skema lingkaran yang diperbesar yang menggambarkan proses lebih detil yang berisi skema bahan dan molekul pada bagian luar (larutan) 
4.	Kemudian perpindahan partikel dari larutan ke permukaan bahan
5.	Perpindahan partikel dari permukaan bahan kedalam pori melalui proses difusi
6.	partikel terikat pada permukaan bahan

Animasi 3 (Menjelaskan proses sedimentasi)

Deskripsi	Durasi	Visualisasi	
Memperlihatkan system dispersi bahan padat (fase terdispersi) dalam bahan cair atau fluida (fase pendispersi) yang akan mengalami sedimentasi

	10 detik	Partikel bahan padat yang terdispersi dalam cairan (fluida)

    
     
      ● ● ● ● ●               partikel terdispersi

                                    fluida pendispersi

	
Aplikasi Hukum Stokes pada proses sedimentasi (gerakan jatuh partikel padat dalam fluida)	10 detik	Tayangan Hukum Stikes

         Vm   =  D2 g (ρp – ρf) / 18 μ 

Jika: Vm : kecepatan gerakan jatuh partikel untuk mengendap(m/dt)
         D   : diameter partikel (m)
         g    : gravitasi (m/dt2)
         ρp    :  densitas  partikel padat (kg/m3)
         ρf     :  densitas fluida (kg/m3)
         μ     : viskositas (N dt/m2)

Deskripsi	Durasi	Visualisasi	
Memahami peristiwa sedimentasi

	10 detik	Tayangan berlangsungnya proses sedimentasi

           A                                   B                                   C

      ● ● ● ● ●                     

                                      ● ● ● ● ●                  

                                                                               ● ● ● ● ● 

                                	
		      Faktor yang mempengaruhi kecepatan sedimentasi
1.	Diameter partikel padatan
2.	Gravitasi
3.	Perbedaan densitas partikel padatan dan fluida
4.	Viskositas sistem dispersi (fluida)

	

Animasi 4 (Menjelaskan proses sentrifugasi pada sistem emulsi)

Deskripsi	Durasi	Visualisasi	
Memperlihatkan sistem emulsi yaitu sistem yang terdiri atas dua fase: fase terdisperi (fase mobil – globula minyak) dan fase pendispersi (fase tetap – air)  tipe emulsi adalah minyak dalam air (O/W)
	10 detik	Tayangan system emusli tipe minyak dalam air (O/W)

       
             О О О О О               
             
             О О О О О             globula minyak
             
             О О О О О
                                             air
             О О О О О       
                    	
Aplikasi gaya sentrifugal pada pemisahan minyak dari bagian air dalam sistem emulsi	10 detik	Tayangan rumus gaya sentrifugal pada pemisahan minyak dari air

          Fc  =  mrω2
    Jika     ω  = v/r   (v : kecepataan linier)

           Fc    =  (mv2)/r
    Jika      ω  = 2πN/60  (ω : kecepatan sudut)

            Fc    =  mr(2πN/60)2  =  0,011 mrN2
   
Fc   :  gaya sentrifugal
m   : massa globula
r    :  jari-jari globula
N   :  kecepatan perputaran sentrifugasi (rpm)         

Deskripsi	Durasi	Visualisasi	
Memahami peristiwa pemisahan minyak dari bagian air pada sistem emulsi dengan cara sentrifugasi (berdasarkan perbedaan densitas atau bobot massa)
	10 detik	Tayangan proses sentrifugasi pada pemisahan minyak dari bagian air dalam sistem emulsi tipe minyak dalam air (O/W).

                              	
		
Faktor yang mempengaruhi kecepatan pemisahan minyak dari air

1.	Massa globula minyak 
2.	Jari-jari atau jarak massa dari pusat perputaran (rotor)
3.	Kecepatan perputaran sentrifus  (rotasi per menit – rpm)

	

5. TRANSFER MASSA SOLUT SAMPAI MENCAPAI KESETIMBANGAN PADA EKSTRAKSI 

A

solut

	

C

stirrerut

B

solvenr

	

D

Durasi	Deskripsi	Visualisasi	
5 detik	Menunjukkan suatu larutan yang mengandung zat terlarut yang akan diekstraksi	Gambar A	
5 detik	Menunjukkan penambahan pelarut yang sebagai zat pemisah untuk mengambil zat terlarut, di mana kedua fasa cair ini tidak saling melarutkan	Gambar B	
7 detik	Menunjukkan pengadukan yang menyeluruh terhadap kedua fasa sehingga terjadi perpindahan massa (zat terlarut) ke fasa pelarut	Gambar C, pengaduk berputar, sehingga terjadi turbulensi, zat terlarut berpindah ke fasa pelarut (panah lebih panjang dibandingkan arah yang sebaliknya)	
7 detik	Menunjukkan sudah terjadinya kesetimbangan di mana perpindahan massa ke dan dari fasa pelarut sama walaupun pengadukan diteruskan	Gambar D, panjang panah yang sama, dan bergerak bolak-balik	

8.  Simple distillation 
Menjelaskan pemisahan bahan dalam larutan yang perbedaan titik didihnya besar (≥25ºC)
Contoh : pemisahan alkohol dan air

Deskripsi	Durasi	vissualisasi	

1. Memperlihatkan foto alat distilasi sederhana 	
5 detik	
Muncul gambar/foto alat distilasi , kemudian digantikan oleh  skema alat.    

Disamping kanan gambar diberi keterangan/tulisan
Δ = alkohol
O = air

Mengetahui tahap awal proses distilasi.
Bentuk Δ dan o melambangkan jenis zat..	
10 detik 	
a.	Cairan dalam termometer ditandai dengan garis merah yang  masih berada di bagian bawah thermometer,  disorot dan ditunjukkan angka 26ºC
b.	Api pada alat pemanas dibawah disstilling flask dibuat bergerak dan dibuat menyala-nyala. Bersamaan dengan itu di dalam disstilling flask dibuat objek Δ dan o berwarna hijau dalam kondisi bergerak gerak. 
c.	Pada saat yang sama air juga bergerak sesuai arah yang ditunjukkan dengan anak panah. Tunjukan dengan anak panah yang bergerak .
d.	Warna merah pada  pada thermometer bergerak ke atas

Mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi selama distilasi.
Warna pada Δ dan o melambangkan bentuk cairan dan gas 
Hijau   = cairan
Merah  = gas
	
15 detik	
a.	Sebagian Δ berubah jadi Δ dan yang berubah merah bergerak lebih dulu ke permukaan cairan menuju pipa condenser
b.	Setelah melewati condenser (mendekati cold water inlet), Δ  berubah jadi Δ dan keluar menuju tabung disstilate
c.	Pada waktu yang hampir bersamaan semua Δ berubah jadi merah dan mengalami hal yang sama seperti poin b.
d.	Warna merah pada thermometer juga terus naik ke atas dan setelah semua Δ berubah Δ, tunjukan angka di thermometer 60º C

9.	
Fractionation distilation 
Menjelaskan pemisahan 2 atau beberapa zat  dalam campuran yang perbedaan titik didihnya kecil 
Contoh : pemisahan minyak bumi

Deskripsi	Durasi	vissualisasi	

Memperlihatkan gambar  alat distilasi yang dilengkapi dengan kolim fraksinasi	
5 detik	
Muncul gambar/foto alat distilasi , kemudian digantikan oleh  skema alat.    

distilate

Mengetahui tahap awal proses distilasi.
	
10 detik 	
e.	Cairan dalam termometer ditandai dengan garis merah yang  masih berada di bagian bawah thermometer 
f.	Api pada alat pemanas dibawah disstilling flask dibuat bergerak dan dibuat menyala-nyala. Bersamaan dengan itu di dalam disstilling flask dibuat objek  A, B, C, D, E berwarna hijau dalam kondisi bergerak gerak. 
g.	Pada saat yang sama air juga bergerak sesuai arah yang ditunjukkan dengan anak panah. Tunjukan dengan anak panah yang bergerak .
h.	Warna merah pada  pada thermometer bergerak ke atas

Mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi selama distilasi.
	
15 detik	
e.	Sebagian A hijau berubah lebih dulu menjadi A merah dan yang berubah merah bergerak lebih dulu ke permukaan cairan menuju pipa condenser
f.	Setelah melewati condenser (mendekati cold water inlet), A merah berubah jadi A hijau dan keluar menuju tabung disstilate
g.	Beberapa B berubah merah dan bersamaan dengan beberapa A bergerak ke atas, demikian pula dengan C, D, E. B akan tertahan dulu di kolom fraksinasi (Fractionation column bagian atas), C di plate yang di bawahnya, berturut turut D dan E. Tunjukkan dengan anak panah dan tulisan jarak antara B, C, D, E, disebut theoritical plate .
h.	Setelah semua A merah berubah jadi A hijau dan bergerak ke tabung distillate, geser tabung distilate, tampilkan tabung baru, dan B merah akan bergerak ke arah kondenser, berubah jadi hijau dan terkumpul di tabung distilate yang baru.
i.	Seterusnya akan berlaku untuk C, D, dan E.
j.	Tanda merah di termometer terus bergerak ke atas selama proses